**Коммерческое предложение**

Дилерский Центр «Кригер» выражает Вам свое почтение, и благодарит Вас за проявленный интерес.

Наш дилерский центр является одним из лидеров автомобильного рынка России. С момента основания наша компания предоставляет своим клиентам самый высокий уровень сервиса при продаже и послепродажному обслуживанию коммерческих автомобилей и спецтехники.

**Предлагаем Вашему вниманию:**

**Комплектация автомобиля**

**Forland 12**

**изотермический фургон**

**12 т колёсная база 5750**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **Технические характеристики\***  |   |
|   | Двигатель ISF4.5S5210, 154 кВт(209 лс), 4460 см³, дизельный, Евро 5 | ● |
|   | Механическая коробка передач (8JS85TE), 8-ступенчатая | ● |
|   | Внешние размеры фургона (ДхШхВ), мм | 8500х2590х2500 |
|   | Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), мм | 8390х2485х234 |
|   | Толщина панелей, мм |   | 50 |
|   | Вместимость европалет |   | 20 |
|   | Внутренний объём, м³ |   | 48,7 |
|   | Ширина кабины, мм |   | 2200 |
|   | Компановка сидений |   | 2+1 |
|   | Топливный бак, л |   | 600 |
|   | Шины |   | 275/80R22.5 6+1 |
|   | Передние/задние тормоза |   | Барабанные |
|   |   |   |  |
|   | **Стандартная комплектация\***  |   |
| **Безопасность** | ABS |   | ● |
|   | ESC |   | ● |
|   | Горный тормоз |   | ● |
|   | Звуковой сигнал при движении задним ходом | ● |
| **Кабина** | Кондиционер |   | ● |
|   | Мультифункциональное рулевое колесо | ● |
|   | Регулировка руля по высоте и вылету | ● |
|   | 7'' MP5 мультимедиа (Камера заднего вида+Bluetooth) | ● |
|   | Круиз-контроль |   | ● |
|   | Электростеклоподъемники |   | ● |
|   | Обогрев зеркал заднего вида  |   | ● |
|   | Аудиосистема FM+MP3 |   | ● |
|   | Сиденье водителя с пневматической амортизацией | ● |
|   | Подогрев сиденья водителя |   | ● |
|   | Вентиляция сиденья водителя |   | ● |
|   | Регулировка сиденья водителя, 8 положений | ● |
| **Экстерьер** | Цвет белый |   | ● |
|   | Обтекатель |   | ● |
|   | Дневные ходовые огни |   | ● |
| **Прочее** | Жидкостной отопитель Webasto | ● |
|   | Подогрев топливной системы |   | ● |
|   | ЭРА Глонасс |   | ● |
|   | Знак аварийной остановки |   | ● |
|   | Набор инструментов  |   | ● |
|   |   |   |   |
|   | **Спецификация дооборудования:** |   |
|   |   |  |   |
| **Панели фургона** |  |   |
| **Крыша:** |  | толщина панели 51 мм |   |
|   | наружное покрытие | плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |   |
|   | утеплитель | экструдированный пенополистирол 50 мм |   |
|   | внутреннее покрытие | плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |   |
| **Передняя стенка:** | толщина панели 51 мм |   |
|   | наружное покрытие | плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |   |
|   | утеплитель | экструдированный пенополистирол 50 мм |   |
|   | внутреннее покрытие | плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |   |
| **Боковые стенки:** | толщина панели 51 мм |   |
|   | наружное покрытие | плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |   |
|   | утеплитель | экструдированный пенополистирол 50 мм |   |
|   | внутреннее покрытие | плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |   |
| **Задние двери:**  |  | толщина панели 55 мм |   |
|   | наружное покрытие | пластик, армированный стекловолокном 1.5 мм (цвет белый) |   |
|   | утеплитель | экструдированный пенополистирол 53 мм |   |
|   | внутреннее покрытие | плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |   |
| **Пол:**  |  | толщина панели 105 мм |   |
|   | наружное покрытие | плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |   |
|   | утеплитель | экструдированный пенополистирол 80 мм |   |
|   | настил пола | влагостойкая, сетчатая фанера 24 мм |   |
|   | крепление платформы | несквозное |   |
|   | подрамник | швеллер из стали 09Г2С, толщина 4 мм |   |
|   | покрытие подрамника | антикоррозийная, двухкомпонентная эмаль |   |
| **Обвязка кузова, отбортовка** |   |   |
|   | Наружные обрамление | анодированный алюминий |   |
|   | Внутренние обрамление | оцинкованный уголок 1.5 мм |   |
|   | Отбортовка  | оцинкованный сталь 2 мм / высота 250 мм |   |
| **Задние двери** |   |   |   |
|   | Портал | стальной 3 мм с порошковой окраской (цвет серый) |   |
|   | Фурнитура | оцинкованная сталь  |   |
|   | Количество петель | петли из оцинкованной стали 8 шт. (по 4 шт. на дверь) |   |
|   | Количество штанг | штанги с дельтовидными ручками 2 шт. (по 1 шт. на дверь) |   |
|   | Фиксаторы дверей  | Т-образные 2 шт. (по 1 шт. на дверь) |   |
|   | Уплотнитель | резино-пластиковый, морозостойкий |   |
|   | Отбойники | отбойник фургона узкий 2 шт. |   |
| **Электрика** |   |   |   |
|   | Внутреннее освещение | светодиодные плафоны - 2 шт. |   |
|   | Включение освещения фургона | кнопка в кабине водителя |   |
|   | Боковые габариты | светодиодные - 6 шт. |   |
|   | Верхние габариты | светодиодные - 4 шт. |   |
| **Прочее** |   |   |   |
|  | Боковая защита | алюминиевая 2 шт. |   |
|  | Подкрылки  | пластиковые 2 шт. |   |
|   | Лестница для подъёма в кузов | оцинкованная 1 шт. |   |
|   | Светоотражающая маркировка | по периметру фургона |   |
| **Доработка базового шасси**  |   |   |
|   | Удлинение заднего свеса | Под фургон с габаритной длиной 8 500 мм |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость автомобиля, руб. с НДС** | **6 202 000** |
| **Стоимость автомобиля с учётом приобретения в лизинг, руб. с НДС** | **5 702 000** |
| **Условия гарантии:**  | **Гарантия 36 месяцев** **без ограничения по пробегу** |
| **Межсервисный интервал, км.:**  | **20 000** |
| **Условия поставки** | **3-7 дней** |

***Условия поставки: 3-7 календарных дней, предоплата 100%***

***С уважением,***

***Куляшова Ксения Сергеевна***

***Менеджер отдела продаж***

kulyshovaks@a-trast.ru

*раб. т: +7(343) 214-84-84 (доб.844)*

*моб. т: +7 (963) 853 80 00*

[*kriger-avto.ru*](https://kriger-avto.ru/)